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	Información del producto
	Una imprimación promotora de adherencia y selladora para superficies no porosas.

· Seca manteniendo una adherencia permanente
· Resistente al agua
· Bajo olor, sin salpicaduras
· Alto rendimiento
· No inflamable
· Penetra hasta 3 cm en el sustrato, consolidando la superficie
· Muy bajo contenido de C.O.V. (compuestos orgánicos volátiles)

	Usos recomendados
	Recomendada para su aplicación sobre superficies no porosas o selladas. Su color blanco facilita la aplicación de pinturas murales.

	Rendimiento
	Rendimiento aproximado de 107 pies cuadrados por cuarto de galón estadounidense (aproximadamente 10 m² por 0,95 L, equivalentes a 10,5 m²/L), dependiendo de la porosidad del sustrato.

	Instrucciones de aplicación
	Preparación de la superficie

La superficie debe estar libre de grasa y de cualquier residuo, además de seca, lisa y estructuralmente firme. Reparar todas las superficies deterioradas o inestables. Limpiar las baldosas cerámicas, los paneles, el vidrio y las superficies selladas con alcohol isopropílico.

Para obtener los mejores resultados, lijar o desgastar ligeramente todas las superficies brillantes o selladas antes de la aplicación. Antes de proceder en condiciones especiales o poco habituales, consultar al proveedor del adhesivo o del revestimiento mural.

Una vez completada la preparación necesaria, es fundamental realizar una prueba para comprobar la compatibilidad de la superficie. Seleccionar una zona pequeña y poco visible y aplicar la imprimación o el adhesivo según las instrucciones. Inspeccionar la zona de prueba después de 24 horas antes de proceder a la instalación del revestimiento mural.

Preparación del producto
El producto está listo para usar. El producto ofrece un alto poder cubriente.



Aplicación
Utilizar únicamente cuando la temperatura ambiente sea superior a 60 °F (16 °C).

Aplicar respetando el rendimiento recomendado, utilizando un rodillo o un sistema de pulverización.

Limpieza
Antes de que la imprimación se seque, eliminar cualquier exceso con agua limpia. Limpiar las brochas y los rodillos inmediatamente después de su uso con un jabón suave y agua limpia templada.



	Datos técnicos del producto
	Base
	Acrílico a base de agua

	
	Aspecto y color
	Líquido blanco

	
	PH
	6.5-7.0

	
	Viscosidad
	5000 cps 

	
	COV
	<2 µg/m3

	
	Contenido de sólidos
	50%

	
	Código arancelario
	3209 1000

	
	Temperatura de aplicación
	+41°F- +104°F (+5°C-+40°C)

	
	Tiempo de secado
	3–4 horas

	
	Producto no inflamable
	

	
	Proteger de las heladas
	

	Advertencias
	No aplicar sobre superficies porosas. No se recomienda la aplicación directa sobre imprimaciones a base de aceite. Proteger de las heladas.

	Almacenamiento
	El producto tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de producción, siempre que se conserve en su envase original y en condiciones normales de almacenamiento, a una temperatura de entre +5 °C y +35 °C (+41 °F y +95 °F).

Almacenar el producto en un lugar seco, alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa.

	Descargo de responsabilidad
	Si raspa, lija o elimina pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. Manténgase fuera del alcance de los niños. Deseche los residuos en contenedores especiales para materiales de construcción.

La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestra experiencia de varias décadas y se facilita únicamente a título orientativo. El usuario deberá comprobar que el producto sea adecuado para la aplicación específica prevista y asumirá la responsabilidad derivada de su uso.
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PREPARATION DE LA SURFACE

La surface doit étre séche, lisse, solide et
propre. Vérifier la peinture, le papier peint
existant et les zones endommagées. Ré-
e les parties instables avan appica-

APPLICATION DU PRODUIT

Utiiser Primer STO-SP entre 65°F et 80°F
(18°C-25°C). Méanger avant usage. Appi-
qQuer une couche uniforme au pinceal, au
rouleau ou au pistoke.
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